Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт машиностроения, материалов и транспорта

Высшая школа автоматизации и робототехники

**КУРСОВОЙ ПРОЕКТ**

**Разработка мобильного робота. Платформа**

по дисциплине

«Конструирование модулей мехатронных устройств в робототехнике»

Выполнили

студенты гр. 3331506/70401 Водорезов Г.И.

Деникин В.А.

Засецкий В.С.

Кондратченко О.О.

Куликов М.М.

Кученов Д.С.

Ларионов А.А.

Ляховский М.В.

Соколов Д.А.

Ярмак С.О.

Руководитель

начальник отдела «Конструирование Прямицын И. Б.

робототехнических систем»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Санкт-Петербург

2021

**СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ**

Руководитель курс. проекта,

нач. отдела «Конструирование

робототехнических систем» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. Б. Прямицын

(подпись, дата)

Отв. исполнитель,

студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Ляховский

(подпись, дата) (концепция, отчет)

Исполнители:

студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.И. Водорезов

(подпись, дата) (корпус, сборка)

студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Деникин

(подпись, дата) (компоновка)

студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Засецкий

(подпись, дата) (электрическая схема)

студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.О. Кондратченко

(подпись, дата) (провода)

студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М. Куликов

(подпись, дата) (колесо)

студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С. Кученов

(подпись, дата) (колесо)

студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Ларионов

(подпись, дата) (расчеты, привод)

студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.А. Соколов

(подпись, дата) (компоновка, сборка)

студент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.О. Ярмак

(подпись, дата) (отчет)

СОДЕРЖАНИЕ

[1 Техническое задание 4](#_Toc70386750)

[2 Анализ технических требований 5](#_Toc70386751)

[3 Расчет средства передвижения платформы 6](#_Toc70386752)

[3.1 Определение требований к характеристикам привода 6](#_Toc70386753)

[3.2 Подбор составных частей привода 10](#_Toc70386754)

[4 Подбор электронных компонентов 15](#_Toc70386755)

[4.1 Список электронных компонентов 15](#_Toc70386756)

[4.2 Назначение электронных компонентов 15](#_Toc70386757)

[Список использованных источников 16](#_Toc70386758)

# Техническое задание

Разработать подвижную платформу мобильного робота для участия в кубке РТК.

Основные требования, предъявляемые к платформе:

* габаритные размеры Д×Ш×В: 350×400×400 мм;
* масса платформы: не более 6,5 кг;
* масса мобильного робота: не более 10 кг;
* тип средства передвижения: колесный;
* тип приводов: независимый;
* тип питания: автономное;
* тип управления: телеуправление (камеры, беспроводная связь);
* дополнительно: наличие крепления для манипулятора.

# Анализ технических требований

Существующие мобильные роботы используют следующие типы средств передвижения или шасси: колесные, гусеничные, комбинированные, самоорганизующиеся и др. [1]. Целью создания робота является участие в кубке РТК, что подразумевает различные условия эксплуатации, начиная от движения по каменистой поверхности и заканчивая падениями с высоты. Наиболее широкий выбор применений и простоту использования обеспечивает колесное шасси. Выберем для платформы стандартную колесную формулу 4×4, т.е. 4 колеса, из которых все ведущие.

Габаритные размеры и масса платформы ограничены техническими требованиями, однако предел стоимости и изготовления деталей и закупки компонентов не указывается. Это позволяет использовать любые доступные материалы и компоненты. Например, прочный и относительно легкий алюминий; компактные приводы Maxon; малогабаритные современные аккумуляторы большой емкости.

Направленность соревнований на быстрое прототипирование и внедрение рабочих решений дает возможность использовать популярные инструменты, такие как Raspberry Pi/Arduino/STM, а также доступные на рынке преобразователи напряжения и платы расширения. Большое количество готовых библиотек и схем соединения сокращает время подготовки к участию в соревновании, различные встроенные интерфейсы связи обеспечивают подключение широкого спектра устройств, от простых датчиков до камер видеонаблюдения.

# Расчет средства передвижения платформы

## Определение требований к характеристикам привода

Необходимо определить следующие требования к характеристикам привода:

* частота вращения выходного вала, об/мин;
* крутящий момент на выходном валу, Н∙м.

Зададимся диаметром колес мм и номинальной скоростью передвижения платформы м/с.

Рассмотрим равномерное качение ведущего колеса по горизонтальной опорной поверхности и проведем расчеты исходя из теории автомобиля и автомобильного колеса. Расчетная схема приведена на рисунке 3.1.




Рисунок 3.1 – Расчетная схема колеса

Запишем второй закон Ньютона для поступательного и вращательного движения в векторной форме

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (3.1) |
|  |  | (3.2) |

где – линейное ускорение, м/с2;

– угловое ускорение, 1/ с2;

– масса робота, приходящаяся на колесо, кг;

– момент инерции колеса, кг∙м2;

– сила тяжести, приходящаяся на колесо, Н;

– продольная сила колеса, Н;

– продольная реакция опорной поверхности, Н;

– нормальная реакция опорной поверхности, Н;

– крутящий момент колеса, Н∙м;

– коэффициент сопротивления качению колеса, м;

– радиус колеса, м.

С учетом равномерного движения ( и ) в проекциях на оси системы координат получим

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (3.3) |
|  |  | (3.4) |
|  |  | (3.5) |

Оценить коэффициент сопротивления качению с ростом скорости можно по следующей формуле [2]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (3.6) |

где – коэффициент сопротивления качению при около нулевой скорости, м;

– коэффициент влияния скорости, м-2.

Таблицы значений данных коэффициентов для различных видов опорных поверхностей приведены в таблицах 3.1 и 3.2.

Таблица 3.1 – Значения коэффициента [2]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип покрытия | Состояние покрытия | Диапазон значений |
| Асфальтобетонная дорога | Хорошее | 0,008…0,015 |
| Удовлетворительное | 0,015…0,030 |
| Гравий укатанный | — | 0,020…0,025 |
| Грунтовая дорога | Сухое | 0,025…0,035 |

Таблица 3.2 – Значения коэффициента [2]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип автомобиля | Размерность скорости | |
| км/ч | м/с |
| Легковой | (4…5)∙10-5 | (5,1…6,5)∙10-4 |
| Грузовой | (2…3)∙10-5 | (2,6…3,9)∙10-4 |

Выберем значения коэффициентов для наихудшего случая, т.е. м и м-2. Тогда коэффициент сопротивления качению из (3.6) равен

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Предельное значение продольной реакции опорной поверхности определяется по формуле

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (3.7) |

где – коэффициент сцепления колеса.

Коэффициент сцепления зависит от многих факторов, среди которых конструкция колеса и шины, скорость движения и состояние опорной поверхности. Типичные значения для различных видов опорных поверхностей приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Значения коэффициента [3]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип покрытия | Состояние покрытия | Диапазон значений |
| Асфальтобетонная дорога | Сухое | 0,7…0,8 |
| Влажное | 0,45…0,55 |
| Грунтовая дорога | Сухое | 0,4…0,6 |
| Влажное | 0,2…0,45 |
| Песок | Сухое | 0,2…0,4 |
| Влажное | 0,35…0,5 |

Поступим аналогично и выберем значение коэффициент равным максимальному, т.е. . Тогда значение продольной реакции из (3.7) равно

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Примем Н.

Поставим найденные значения в выражение (3.5) и получим значение крутящего момента

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Примем коэффициент запаса и с его учетом получим расчетный крутящий момент на выходном валу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Т.к. колесо совершает вращательное движения вокруг мгновенного центра вращения (точки контакта с опорной поверхностью), то угловую скорость можно найти следующим образом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (3.8) |

Частота вращения колеса определяется по формуле

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (3.9) |

Подставим известные значения в (3.8), (3.9) и найдем угловую скорость и расчетную частоту вращения выходного вала

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

Развиваемая мощность, как произведение крутящего момента на угловую скорость, равна

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Таким образом, к характеристикам привода предъявляются требования, приведенные в таблице 3.4. Они являются основание для последующего выбора составных частей привода.

Таблица 3.4 – Требования к характеристикам привода

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Требования |
| Частота вращения выходного вала | 44 об/мин |
| Крутящий момент на выходном валу | 2,8 Н∙м |

## Подбор составных частей привода

Выберем составные части привода согласно руководству, приведенному в каталоге Maxon [4, стр. 64]. Выбор модульной системы начинается с редуктора.

Так как особых требований с типу двигателя в техническом задании не предъявляется, рассмотрим более простые с точки зрения устройства и управления коллекторные двигатели постоянного тока и соответствующие им редукторы.

В соответствии с требованиями на характеристики привода (табл. 3.4) и дополнительным критерием выбора в виде минимальных размеров подходит редуктор GPX 22 UP. Возможными конфигурациями редуктора с учетом неточностей рассчитанных параметров являются варианты с тремя и четырьмя ступенями. Руководствуясь более короткой конструкцией и минимизацией крутящего момента двигателя, выберем версию с тремя ступенями и высоким передаточным числом. Характеристики редуктора приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Характеристики редуктора GPX 22 UP

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Значение |
| Число ступеней | 3 |
| Передаточное число | 150 |
| Максимальный КПД | 90 % |
| Максимальная длительно допустимая входная частота вращения | 8000 об/мин |
| Максимальный длительно допустимый момент | 4,3 Н∙м |
| Максимальная длительно передаваемая мощность | 20 Вт |
| Длина | 42 мм |
| Масса | 87 г |
| Наличие подшипника на выходном валу | Шарикоподшипник |

Рассчитаем частоту вращения и момент, приведенные к валу двигателя по следующим формулам

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (3.10) |
|  |  | (3.11) |

где – передаточное число редуктора;

– КПД редуктора.

Подставив значения в формулы (3.10) и (3.11), получим

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

Данным редуктором в соответствии с модульной системой комплектуются несколько моделей двигателей. Выберем двигатель с графитовыми щетками, т.к. он более пригоден для работы с переменной нагрузкой. Модель DCX 22 L удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиями. Следующий этап – выбор обмотки, т.е. номинального напряжения двигателя.

Желаемая частота вращения при холостом ходе рассчитывается по механической характеристике

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (3.12) |

где – средняя крутизна механической характеристики модели,

(об/мин)/Н∙м.

Средняя крутизна механической характеристики двигателя DCX 22 L равна (об/мин)/Н∙м. Тогда

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Зададимся стандартным напряжением источников питания 24 В. Чтобы обеспечить желаемую частоту вращения при максимальном возможном напряжении на двигателе, значение скоростной постоянной должно превышать минимальное значение.

Минимальное значение скоростной постоянной рассчитывается по формуле

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (3.13) |

где – максимальное возможное напряжение на двигателе, В.

После подстановки значений в (3.13) получим

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Превышение этого значения, характеризующее резерв регулирования скорости, обеспечивают конфигурации с номинальным напряжением 9/12/18 В. Выберем конфигурацию с наибольшим значением длительно допустимого момента, т.е. DCX 22 L 18 В.

Рассчитаем ток, соответствующий значению крутящего момента на двигателе, по формуле

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (3.14) |

где – моментная постоянная двигателя, (Н∙м)/А;

– ток холостого хода, А.

Моментная постоянная двигателя DCX 22 L 18 В равна (Н∙м)/А. Подставим значения в (3.14), получим

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Характеристики двигателя приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Характеристики двигателя DCX 22 L 18 В

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика | Значение |
| Тип | Коллекторный,  графитовые щетки |
| Номинальное напряжение | 18 В |
| Номинальная скорость | 10800 об/мин |
| Номинальный момент | 32,2 Н∙м |
| Номинальный ток | 2,26 А |
| Максимальный КПД | 91 % |
| Длина | 47,2 мм |
| Вес | 95 г |

Рабочая точка двигателя, рассчитанная исходя из требований (табл. 3.4), приведена на рисунке 3.2. Она лежит в области с длительный режимом работы привода.




Рисунок 3.2 – Рабочая точка двигателя

Далее выберем регулятор и датчик скорости двигателя – контроллер EPOS4 Compact 50/5 CAN с длительно допустимым входным током 5 А и инкрементальный дифференциальный энкодер ENX 10 EASY 512 имп/об.

Итоговый состав привода приведен в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Привод

|  |  |
| --- | --- |
| Составная часть | Наименование |
| Редуктор | GPX 22 UP |
| Двигатель | DCX 22 L 18 В |
| Датчик скорости | ENX 10 EASY 512 имп/об |
| Регулятор скорости | EPOS4 Compact 50/5 CAN |

# Подбор электронных компонентов

## Список электронных компонентов

Платформа включает в себя следующие электронные компоненты:

1. Одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero W
2. Микроконтроллер STM32F103C8T6
3. Драйвер двигателя EPOS4 Compact 50-5 CAN 4 шт.
4. Понижающий преобразователь XL4016 2 шт.
5. Понижающий преобразователь LM2596 2 шт.
6. Приемник CAN 4 шт.
7. Камера Innomaker OV9281

## Назначение электронных компонентов

Двигатели постоянного тока, для каждого свой драйвер. Сервоприводы манипулятора управляются ШИМ сигналом, для этого выбрана плата ШИМ контроллера PCA9685.

Архитектура управляющих модулей состоит из верхнего и нижнего уровней. На верхнем уровне одноплатный компьютер Raspberry Pi Zero W. Он занимается обменом данными по каналу связи Wi-Fi с внешним устройством – пультом, через которое пользователь осуществляет телеуправлением платформой.

Для обратной связи установлена камера, которая транслирует изображение на пульт в реальном времени. За нижний уровень отвечает микроконтроллер STM32F103C8T6. Он производит обмен данными с компьютером через интерфейс UART, управляет драйверами двигателей через CAN и управляет ШИМ контроллером через I2C.

Источником питания является Li-Ion аккумулятор с выходным напряжением 22 В. От него питание распределяется ко всем электронным компонентам через понижающие преобразователи: для двигателей XL4016, для логики LM2596.

# Список использованных источников

1. Васильев, А.В. Принципы построения и классификация шасси мобильных роботов наземного применения и планетоходов / А.В. Васильев // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Информатика. Телекоммуникации. Управление. – 2013. – № 1(164). – С. 124-131.

2. Селифонов В.В., Хусаинов А.Ш., Ломакин В.В. Теория автомобиля: Учебное пособие. – М.: МГТУ "МАМИ", 2007. – 102 с.

3. Сазонов, И.С. Теория автомобиля: учеб. пособие / И.С. Сазонов, В.А. Ким, Ки Йонг Чой. – Могилев: Белорус. – Рос. ун-т, 2017. – 164 с.:ил

4. Maxon. Ассортимент продукции 2020/21. Руководство по выбору. – 548 с.